Author: marc François

Essais mécaniques sur les matériaux architecturés

Les matériaux architecturés pourraient permettre, selon les travaux d’Ashby [2011] des gains de masse allant jusqu’à un facteur 10. Bréchet [2013] à identifié trois verrous à leur utilisation : leur fabrication, leurs calculs et les essais mécaniques. Le programme ANR MoMaP a contribué à répondre à l’aspect calcul. Au niveau des essais mécaniques, il existe encore peu d’essais multiaxiaux en dehors des travaux de Poncelet [2018]. Par contre, au niveau de la mesure, les travaux de Calmettes [2024] ont montré l’intérêt de la méthode VIC (Corrélation d’Images Virtuelles). Enfin les architecturés présentent, pour des états de compression, des bifurcations de flambement structurels. Ces instabilités, difficiles à calculer et à mesurer, limitent de leur comportement linéaire et sont de première importance pour l’ingénierie.

Il s’agit ici, dans un premier temps, de finaliser le développement d’une machine d’essai multiaxiale. Dans un second temps ou en parallèle, il s’agit de développer des champs réguliers et bifurqués afin d’identifier, avec une pércision sub-pixel, l’apparition des modes de bifurcation. Les résultats obtenus seront comparés aux résultats analytiques de Jeanneau [2023]. Si le temps le permet, des modes de rupture aussi seront testés.

La thèse serait dirigée par M. François et co-encadrée par Valentine Rey

[2011] Cellular solids. Structure and properties - Second edition Lorna J. Gibson and Michael F. Ashby

Bréchet, Y. (2013). La science des matériaux: du matériau de rencontre au matériau sur mesure. Leçon inaugurale prononcée le jeudi 17 janvier 2013. Collège de France.

M. Poncelet, A Somera, C. Morel, C Jailin, Nicolas Auffray. An experimental evidence of the failure of Cauchy elasticity for the overall modeling of a non-centro-symmetric lattice under static loading. International Journal of Solids and Structures, 2018, 147, pp.223-237. 

Lucie Calmettes. Mesure de forme de matériaux architecturés 3D à partir de radiographies par une méthode de corrélation d'images virtuelles. Thèse de doctorat, soutenance le 9 avril 2024.

[Jeanneau et al., 2023] Jeanneau, V., Combescure, C., and François, M. L. (2023). Ho- mogenized elasticity and domain of linear elasticity of 2D architectured materials. International Journal of Solids and Structures, 269 :112185.